**COMPTABILITE ET TESTS AUTOMATIQUES**

TEST AUTOMATIQUE

La procédure des tests automatiques commence au No. 16, pour éviter les tests  
de comptabilité et accéder directement aux tests automatiques, appuyer sur  
le bouton de crédit au test 00.

TEST TEST DES LAMPES

16 Actionne chaque relais, puis toutes les lampes séquentiellement.

17 TEST DES BOBINES

Actionne toutes les bobines contrôlées (excepté les compteurs) et  
 affiche leur numéro sur l’afficheur des billes.

18 TEST DES SWITCHES

Tous les switches de la matrice sont inspectés. Si tous les  
 switches sont fermés, 99 est affiché sur le petit afficheur. Si un  
 ou plusieurs switches sont fermés, leur numéro s’affichera sur  
 l’afficheur des billes.

19 TEST DES AFFICHEURS

Chaque digit de chaque afficheur est allumé individuellement en  
 séquence de 0 à 9.

20 TEST DES MÈMOIRES

Chaque mémoire de la CPU est contrôlée. Chaque mémoire  
 défectueuse est indiquée par l’affichage du numéro de ladite pièce  
 sur l’afficheur du 1er joueur.

Chacun des tests de 16 à 20 peut être répété autant de fois désirée en  
 appuyant sur le bouton.

INFORMATIONS AFFICHÉES

Aucune

Nombre de pièces dans le monnayeur de gauche.

Nombre de pièces dans le monnayeur de droite.

Si le switch 14 est sur ON, les tests 01 et 02 sont additionnés et

affichés sur 01.

Nombre de pièces dans le monnayeur central (option)

Total des parties

Total des parties gratuites.

Pourcentage (gratuites ÷ total parties)

Lorsque 06 est remis à zéro, 04 et 05 doivent également être  
 remis à zéro.

Extra balls.

Tilts.

Slams.

Nombre de fois ou le high score a été battu avant d’atteindre le  
 chiffre présent.

Score première partie gratuite.

Score deuxième partie gratuite.

Score troisième partie gratuite.

Plus haut score.

Moyenne du temps de jeu.

Minutes sur le JOUEUR 1.

Secondes sur le JOUEUR 2.

Lorsque 15 est remis à zéro, 04 doit aussi être remis à zéro.

TEST

00

01

02

NOTE:

03

04

05

06

NOTE:

07

08

09

10

11

12

13

14

15

NOTE:

AVERTISSEMENT: ETEINDRE L’APPAREIL AVANT DE PROCÉDER  
A L’AJUSTEMENT DE N’IMPORTE LEQUEL DES SWITCHES.

B-22662

Font used: HelvCondensed Normal

Card size: 216x114mm

**Cards status:**

B-22662 French System 80A Bookkeeping and Self-test Procedure card confirmed.

Some translation corrections are made.

If you have any other information about these cards, please send a readable picture or scan to me.

Enjoy and have fun,

Peter

[www.inkochnito.nl](http://www.inkochnito.nl)

If you like my work, please send me a donation via Paypal.