F2

NOT USED  
W6

25V.D.C A/C SELECT

AUXILIARY  
DRIVER/POWER  
ASSEMBLY

F3

RED/WHT — 2.5 A.S.B.

25 V.D.C. COIL

F1

RED — 2.5 A.S.B.

25 V.D.C.

2.5 A.S.B. F2A 25 V.D.C. COIL-BRN

5 A.S.B. F2C FLASH LAMP-ORG

2 A.S.B. F4 50 V.D.C. COIL-YEL/VIO

50 V.D.C.  
RIGHT FLIPPERS-BLU/YEL

2 A.S.B. F5

2 A.S.B. F6

50 V.D.C.  
LEFT FLIPPERS-GRY/YEL

F8

4 A.S.B. F750 V.A.C.

7 A.S.B.

25 V.A.C.

STD-936

Fonts used: Futura Md BT.

Fuse card STD-936 confirmed (size 82x114mm).

If you have any more fuse labels, please send me an image.

Enjoy and have fun,

Peter

[www.inkochnito.nl](http://www.inkochnito.nl)

If you like my work, please send me a donation via PayPal.